**Быстрый выбор моноблоков ММС АРКТИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Внешняя**  **t-ра** | **Т=-5С** | | **Т=0С** | | **Т=+5С** | |
| **Холодо-производ ВТ.** | **Камера м3** | **Холодо-производ Вт.** | **Камера м3** | **Холодо-производ**  **Вт.** | **Камера м3** |
| **ММС 106** | **20С** | **985** | **3** | **1185** | **6** | **1305** | **7,71** |
| **30С** | **885** | **2,5** | **1070** | **5** | **1188** | **6,6** |
| **40С** | **792** | **2** | **968** | **4** | **1073** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ММС 112** | **20С** | **1330** | **11** | **1460** | **15** | **1670** | **21** |
| **30С** | **1185** | **8,5** | **1284** | **12** | **1566** | **16** |
| **40С** | **1063** | **6** | **1217** | **10** | **1387** | **13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ММС 218** | **20С** | **1780** | **16** |  |  |  |  |
| **30С** | **1672** | **14** | **1972** | **16** | **2274** | **21** |
| **40С** | **1447** | **12** | **1716** | **15** | **1986** | **18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ММС 221** | **20С** |  |  |  |  |  |  |
| **30С** | **1887** | **16** | **2324** | **21** | **2654** | **26** |
| **40С** | **1643** | **14** | **2032** | **17** | **2320** | **21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ММС 225** | **20С** | **2545** | **20** | **2840** | **26** | **3045** | **33** |
| **30С** | **2289** | **18** | **2633** | **23** | **2970** | **30** |
| **40С** | **2010** | **16** | **2318** | **19** | **2525** | **25** |

**Технические данные моноблоков ММС 1 серия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики** | **ММС 106** | **ММС 112** |
|  | **Габаритные размеры, мм.** | |
| **Глубина** | **970** | **970** |
| **Ширина** | **450** | **450** |
| **Высота** | **800** | **800** |
| **Масса, кг(нетто)** | **51** | **59** |
|  | **Габаритные размеры упаковки, мм.** | |
| **Длина** | **1030** | **1030** |
| **Ширина** | **510** | **510** |
| **Высота** | **910** | **910** |
| **Масса, кг(нетто)** | **51** | **59** |
| **Масса, кг(брутто)** | **62** | **69** |
|  | **Компрессор – (тип – герметичный)** | |
| **Производитель** | **Tecumseh** | |
| **Модель, напряжение** | **MPT 12 RA**  **220В.** | **TYA 9456 zkx**  **220В.** |
| **Ном.мощн.кВт.** | **0.67** | **0.85** |
| **хладагент** | **R404a** | **R404a** |

**Технические данные моноблоков ММС 2 серия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристики** | **ММС 218** | **ММС 221** | **ММС 225** |
|  | **Габаритные размеры, мм.** | | |
| **Глубина** | **990** | **990** | **990** |
| **Ширина** | **755** | **755** | **755** |
| **Высота** | **830** | **830** | **830** |
| **Масса, кг. (нетто)** | **75** | **80** | **83** |
|  | **Габаритные размеры упаковки, мм.** | | |
| **Длина** | **1050** | **1050** | **1050** |
| **Ширина** | **815** | **815** | **815** |
| **Высота** | **890** | **890** | **890** |
| **Масса, кг (нетто)** | **75** | **80** | **83** |
| **Масса, кг (брутто)** | **85** | **90** | **93** |
|  | **Компрессор – (тип – герметичный)** | | |
| **Производитель** | **Tecumseh** | | |
| **Модель,**  **напряжение** | **TYA 9456 zkx**  **220В.** | **CAJ 4517 Z**  **220В.** | **CAJ 4519 Z**  **220В.** |
| **Ном. Мощность кВт.** | **1.2** | **1.5** | **1.8** |
| **Хладагент** | **R404a** | **R404a** | **R404a** |

**Быстрый выбор моноблока ММН АРКТИКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель**  **Моноблока.** | **Внешняя**  **t-ра.** | **Т=-18С** | |
| **Холодопроизводительность**  **Вт.** | **Камера**  **м3** |
| **ММН 106** | **20С** | **993** | **8,2** |
| **30С** | **839** | **6** |
| **40С** | **748** | **4,2** |
|  |  |  |  |
| **ММН 212** | **20С** | **1540** | **14** |
| **30С** | **1487** | **12** |
| **40С** | **1353** | **8** |
|  |  |  |  |
| **ММН 216** | **20С** | **1978** | **18** |
| **30С** | **1812** | **16** |
| **40С** | **1628** | **12** |
|  |  |  |  |
| **ММН 218** | **20С** | **2250** | **20** |
| **30С** | **2034** | **18** |
| **40С** | **1820** | **14** |

**Технические данные моноблоков ММН 1 серия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **ММН 106** |
| **Габаритные размеры, мм.** | |
| **Глубина** | **970** |
| **Ширина** | **450** |
| **Высота** | **800** |
| **Масса, кг(нетто)** | **65** |
| **Габаритные размеры упаковки, мм.** | |
| **Длина** | **1030** |
| **Ширина** | **510** |
| **Высота** | **910** |
| **Масса, кг(нетто)** | **11** |
| **Масса, кг(брутто)** | **76** |
| **Компрессор – (тип – герметичный)** | |
| **Производитель** | **Tecumseh** |
| **Модель** | **CAJ 2464 Z** |
| **Ном.мощн.кВт.** | **1.1** |
| **Хладагент** | **R404a** |

**Технические данные моноблоков ММН 2 серия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристики** | **ММН 212** | **ММН 216** | **ММН 218** |
|  | **Габаритные размеры, мм.** | | |
| **Глубина** | **990** | **990** | **990** |
| **Ширина** | **755** | **755** | **755** |
| **Высота** | **830** | **830** | **830** |
| **Масса, кг. (нетто)** | **75** | **88** | **93** |
|  | **Габаритные размеры упаковки, мм.** | | |
| **Длина** | **1050** | **1050** | **1050** |
| **Ширина** | **815** | **815** | **815** |
| **Высота** | **890** | **890** | **890** |
| **Масса, кг (нетто)** | **75** | **88** | **93** |
| **Масса, кг (брутто)** | **85** | **98** | **103** |
|  | **Компрессор – (тип – герметичный)** | | |
| **Производитель** | **Tecumseh** | | |
| **Модель,**  **напряжение** | **CAJ 2464 Z 220В.** | **TFH 2480 Z**  **380В.** | **TFH 2511 Z**  **380В.** |
| **Ном. Мощность кВт.** | **1.2** |  | **1.34** |
| **Хладагент** | **R404a** | **R404a** | **R404a** |